计数器

LED，每500ms，状态翻转一次。

系统时钟为50M，对应周期为20ns

500ms = 500\_000\_000ns/20 = 25\_000\_000;

计数器每500ms清零一次。