**中山大学物理与天文学院**

**硕士学位论文开题报告**

**题 目：基于差分波前的高分辨率大量程角度测量研究**

**团 队**

**学 科**

**导 师**

**研 究 生**

**学 号**

**开题报告日期**

**物理与天文学院制**

说 明

一、开题报告应包括下列主要内容：

目录

1．课题来源及研究的背景和意义

1.1．课题的来源

1.2．课题研究的背景和意义（不少于500字）

2．国内外在该方向的研究现状及分析

2.1．国外研究现状

2.2．国内研究现状

（注意对所引用国内外文献的准确标注）

2.3．国内外文献综述的简析（不少于500字）

（综合评述：国内外研究取得的成果，存在的不足或有待深入研究的问题）

3．主要研究内容（不少于1000字）

（撰写宜使用将来时态，切忌将论文目录直接作为研究内容，要突出本人研究内容）

4．已完成的研究工作

（详细撰写目前已进行的研究工作内容和完成情况）

5．研究方案及进度安排，预期达到的目标和取得的研究成果

5.1．研究方案（不少于500字）

5.2．预期达到的目标和取得的研究成果

5.3．进度安排（建议从进入研究课题时间开始）

6．为完成课题已具备和所需的条件和经费

7．预计研究过程中可能遇到的困难和问题，以及解决的措施

8．主要参考文献

二、对开题报告的要求

1．开题报告的字数应在5000字以上；

2．参考文献应在20篇以上，其中外文资料应不少于三分之一。硕士研究生应在导师的指导下着重查阅近年内发表的中、外文期刊文章，参考的近五年内(从开题时间算起)文献一般不少于三分之一。本学科的基础和专业课教材一般不应列为参考文献。

三、开题报告时间应在第三学期进行，最迟不得超过第四学期。

四、如硕士生首次开题报告未通过，需在3-6个月内再进行一次。

五、开题报告进行后，此报告同《硕士学位论文开题报告评议结果》存学院，以备研究生院检查。

六、字体、字号及其他规定

报告中所用中文字体（除各级标题外）为宋体，各级标题用黑体；论文中所用数字、英文为新罗马字体。

节标题 小3号字，建议段前0.5行，段后0.5行；

条标题 4号字，建议段前0.5行，段后0.5行；

款、项标题 小4号字， 建议段前0行，段后0行；

正文 小4号字，建议段前0行，段后0行，每页约33行。

**报告不要设置页眉。**

七、层次代号及说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 层次名称 | 示 例 | 说 明 |
| 节 | 1 □□……□ | 题序顶格书写，阐述内容另起一段 |
| 条 | 1.1 □□……□ |
| 款 | 1.1.1 □□……□ |
| 项 | （1）□□…□ □□…□□…□□  □□…… | 题序空4个半角字符书写，内容空4个半角字符接排 |

八、常用的四种参考文献类型标注形式。

（1）图书文献：

[1] 唐绪军. 报业经济与报业经营[M]. 北京：新华出版社，1999：117-121.

[2] 霍斯尼 R K. 谷物科学与工艺学原理[M]. 李庆龙，译. 北京：中国仪器出版社，1989：32-35.

（2）期刊论文

[1] 覃睿，田先钰. 从创新潜力到创新成果：一个创新潜力形成与释放模型[J]. 科技进步与对策，2007（2）：148-152.

（3）学术会议

[1] 张佐光，张晓宏，仲伟虹，等. 多相混杂纤维复合材料拉伸行为分析[C]//第九届全国复合材料学术会议论文集（下册）. 北京：世界图书出版公司，1996：410-416.

（4）学位论文

[1] 金宏. 导航系统的精度及容错性能的研究[D]. 北京：北京航空航天大学自动控制学科博士学位论文，1998：60-63.

目录

1. 课题来源及研究的背景和意义
   1. 课题来源

角度测量技术广泛应用于精密加工制造、瞄准与定位以及各种角度计量场合，在军事、航空航天具有极其重要的意义和作用。

角度测量广泛应用于诸多领域，引力常数G的测量、

* 1. 课题研究的背景和意义

角度测量广泛应用于精密加工制造、瞄准与定位以及一些实验标定场合，在军事、航空航天领域具有及其重要的作用。角度测量的方法主要可以分为光斑中心探测和波前探测。光斑中心探测法主要有光电自准直[1]和差分光功率传感[2]；波前探测主要有差分波前传感法[3]。

光电自准直原理如图1所示。点光源出射的光经过聚光镜后发出平行光，平行光经分划板形成十字分划板像，通过分光棱镜和物镜照射到反射镜。反射光通过物镜汇聚，成像于光电传感器。当反射镜偏转时，光电传感器的物像发生移动。通过检测物像的移动距离，计算反射镜偏角。




图1 光电自准直原理。

光电自准直技术发展早，商业产品众多。英国Taylor-Hobson公司在上世纪60年代研发并生产了TA系列型号光电自准直仪。目前精度最高的光电自准直仪产品是德国Moller-Wedel公司开发的ELCOMAT HR系列，其精度可达0.01",分辨率可达0.005"，量程为300"×300"。

光电自准直技术的应用受工作距离的限制。理想情况下，测量光束为平行光。但是实际情况中，物面不是理想的点光源，而是圆孔、狭缝或十字形等具有一定尺寸的光阑。经分划板出射的光存在发散角，随着光束传播距离的增加而逐渐发散，导致对角度测量结果产生影响。同时，物镜的尺寸有限，当反射镜偏转一个微小的角度，随着工作距离增大，光电传感器上接收的光功率会越来越小，直到消失。所以工作距离是光电自准直的主要缺点。德国Elcomat 3000型自准直仪工作距离可达20m，是已知工作距离最长的商业化光电自准直仪。

另外一种光斑中心探测法是差分功率传感，其原理如图2所示。一束参考光正入射在四象限光电传感器上，另外一束光倾斜入射，光斑位置与QPD中心存在偏移。QPD四象限产生的光电流会随着光斑中心位置的变化而变化。通过光功率调制，得到测量光在QPD的光功率分布，进而计算光斑中心的位置，得到参考光和测量光的光束夹角[4]。

这种方法对光束的光强大小要求非常小，即便是nW量级的测量光入射，QPD依然能获得测量光产生的光功率，所以使用这种方法常用于长基线的角度测量。但是差分光功率测量角度的缺点是量程与分辨率相互制约。要想得到大量程，分辨率就要降低；要想得到高分辨率，量程必须减小。所以差分光功率传感无法适用于高分辨率大量程的角度测量。




图2 差分功率传感原理

另外一种测角方法是波前探测，也就是差分波前传感方法。当两束光共线干涉且正入射探测面时，探测器上干涉信号的相位分布均匀，QPD四个象限的光电流信号的相位相同。如果一束参考光正入射探测面，另外一道测量光倾斜入射时，每个象限产生的光电流信号相位不同，如图3所示。假设入射光束都是平面波，偏转角度δα与相位差δϕ之间的关系为




图3 差分波前传感原理



其中*r*表示QPD半径，*λ*表示光束波长。当*r*=1mm,*λ*=1064nm时，1nrad的偏转角度可以产生5urad的相位差，其增益非常大。所以差分波前传感可以达到非常高的分辨率[5]。但是差分波前传感的缺点是量程小[2]。随着光束夹角的增大，差分波前信号也在增大，但是超过1000urad时，差分波前的信号不再呈线性变化[2]。

针对差分波前传感的缺点，本文使用CCD芯片作为差分波前传感的光电探测器，扩大差分波前传感的量程至10mrad，同时保持分辨率在nrad。

1. 国内外在该方向的研究现状及分析

1994年，差分波前传感首次应用在FP腔(Fabry-perot Cavity)的反射镜姿态调整[1][2]。如图4所示，FP腔中有两个反射镜，一个是平面镜，另外一个是曲面镜，其反射率接近1，曲面半径为15m，反射镜之间的距离为10m。




图4 FP腔反射镜偏转产生的效应

激光水平入射，当曲面反射镜发生偏转而平面镜不偏转时，曲面镜的反射光束与平面镜的反射光束平行出射，两者不共线；当平面镜发生偏转而曲面镜不偏转时，平面镜的反射光束与曲面镜的反射光束出现偏角，其大小和平面镜的偏角相同，光束的交点在曲面镜上，如图1-1所示。

平面镜反射光束包括了由平面镜偏转产生的光束偏转信息以及曲面镜偏转产生的光束偏移信息。该文设计了自动对准系统，如图1-2所示。光学腔的激光由氩离子激光器(CW Argon-ion)产生，波长为514nm。激光经过相位调制进入腔体，调制相位以一定的频率波动。一部分光被平面镜反射，由于曲面镜反射率非常大，一部分光从曲面镜反射后与平面镜反射的光发生干涉。平面镜反射的光的相位受到相位调制的影响，曲面镜反射的光由于首先在腔体内共振，不会收到调制器影响。平面镜上接收的光斑半径约为1mm。理想情况下，反射镜都没有偏转，两者完全平行且垂直水平面，光学谐振腔出射的光为基模高斯光。




图5 10米FP腔的自动对准系统

谐振腔出射的光经过偏振分光镜一部分照射在光电二极管上。通过处理光电二极管的信号，得到信号的频率，也就是相位调制的频率。调节相位调制的频率就是调节信号的频率。还有一部分出射光照射在第一个QPD（四象限光电探测器）上。由于平面镜的偏转使得光束存在夹角，两束光在探测面的波前分布不同。探测器四个象限上的信号相位差，在一定范围内，与光束夹角成正比。通过处理第一个QPD的信号，得到光束的偏转信息，作为反馈控制平面镜的偏角。谐振腔内，曲面镜偏转时出射的光束并不是基模高斯光，但是可以等效为基模高斯光与一阶高斯光的叠加。由于曲面镜反射的光也是平行出射，所以当光传播距离足够远时，干涉光波前趋于平面，干涉时不会产生相位差。为了获得曲面镜的偏转，如果不加透镜组，可能要放置数米的距离才能探测到明显的光束偏移信号。透镜组可以缩短距离，使得QPD在1m的传输距离后便能检测到偏移信号。




图6 斯坦福大学测量差分波前传感角度的实验装置。

1. 主要研究内容
2. 使用基模高斯光建立干涉光场模型；

激光出射的光可以使用基模高斯光作为光场模型。

1. 计算偏角与干涉相位分布的关系；
2. CCD相位解调算法研究；
3. CCD相位解包裹算法研究；
4. CCD探测差分波前传感的分辨率和量程研究；
5. 低延时触发电路的设计
6. 已完成的研究工作
   1. 外差效率与探测面像元大小的关系

差分波前传感一般使用QPD作为光电探测器，但是受限于象限尺寸，光束夹角变大时，干涉信号的对比度急剧下降。如何在光束夹角比较大时依然保持着高对比度是本文研究出发点。

实际出射光束近似为基模高斯光，它的数学模型可以表示为

 (4.1)

P为高斯光的光功率，ω为高斯光的角频率，R(z)为高斯光在z处的等相面曲率半径。

 (4.2)

*z*R是高斯光的瑞利长度，*z*=*z*R时，光束半径*w*(*z*)=*w*0.*w*0是高斯光在z=0处的光斑半径。

 (4.3)

*w*(z)为高斯光在*z*处的光斑半径,*w*0是高斯光在z=0处的光斑半径

 (4.4)

*ϕ*(z):高斯光在z处的相位因子

 (4.5)

图4-1表示光束入射示意图，为了简化计算，仅考虑水平方向的偏转，*β*= 0. 使用软件仿真得到QPD象限的外差效率随偏转角度的变化情况。

高斯光参数为：*w*0=0.3125mm, λ=1064nm.

水平偏转角度范围为：-10mrad<α<10mrad





图4-1 光束倾斜入射干涉示意图



1. 研究方案及进度安排